|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiar robót | Adres (ul/osiedle) | Dzielnica | Kwota (zł) brutto |
| 1 | Wymienić na nowe spróchniałe deski i uzupełnić ubytki desek w obudowie piaskownic, usunąć ostre krawędzie (9szt. drewniane) | Budowlana | Rokitnica |  |
| Doprowadzić do tego by między deskami w piaskownicy nie występowały szpary o niedozwolonej szerokości (8-25 mm) |
| Zamontować huśtawkę ,,bocianie gniazdo” (do odbioru u Zamawiającego) |
| 2 | Odrdzewić, usunąć korozję , zakonserwować i pomalować wszystkie urządzenia zabawowe (7 urządzeń) | Krakowska (góra) | Rokitnica |  |
| 3 | Usunąć przyczyny utrudnionego obrotu karuzeli tarczowej 3-ramiennej, widoczną rdzę usunąć, urządzenie pomalować | Warmińska | Grzybowice |  |
| Uzupełnić ubytek ogrodzenia z furtką |
| 4 | Pomalować tablicę z regulaminem (odrdzewić, usunąć korozję, zakonserwować i nakleić regulamin) | Solskiego | Mikulczyce |  |
| 5 | Wymienić na nowe uszkodzone 2 siedziska huśtawki | Parkowa | Mikulczyce |  |
| Wymienić obudowę piaskownicy na nową (drewnianą) |
| 6 | Uzupełnić brak odbojnika w huśtawce wagowej  | Tarnopolska | Mikulczyce |  |
| Uzupełnić brak zawiesia łańcuchowego i siedziska huśtawki |
| Wymienić zardzewiałe łańcuchy huśtawki na nowe  |
| Wymienić pęknięty metalowy drążek drabinki poziomej na nowy  |
| 7 | Uzupełnić brakujące deski ławek i całość pomalować (3 szt.) | Kossaka | Biskupice |  |
| Uszkodzone siedzisko huśtawki wagowej wymienić na nowe |
| 8 | Nakleić regulamin | Tarnogórska | Biskupice |  |
| 9 | Naprawić uszkodzone mocowanie siedziska w huśtawce | Okrzei | Biskupice |  |
| 10 | Uzupełnić brak drążka drabinki | Wawrzyńskiej | Helenka |  |
| 11 | Naprawić uszkodzone ławki (2 szt.) | Baczyńskiego | Helenka |  |
| Wymienić na nowe zardzewiałe łańcuchy huśtawki  |
| 12 | Wymienić na nowe uszkodzone ławki (4 listwy) | Sobieskiego | Centrum Południe |  |
| Wymienić na nowe uszkodzone mocno siedzisko huśtawki |
| 13 | Uzupełnić w huśtawce brak kompletu: łańcuchy- siedzisko | Brzózki  | Centrum Południe |  |
| W zestawie zabawowym uzupełnić brak belki podestu |
| 14 | Wymienić na nową uszkodzoną mocno belkę główną huśtawki | Tuwima  | Centrum Południe |  |
| Wypoziomować huśtawkę łańcuchową (nierówne łańcuchy) |
| Uzupełnić brak podestu "balkonu" |
| Odrdzewić, usunąć korozję, zakonserwować i pomalować elementy stalowe karuzeli 4-ramiennej |
| W zestawie zabawowym odrdzewić elementy stalowe, usunąć korozję, uzupełnić ubytek powłok ochronnych i malarskich na całości |
| 15 | Doprowadzić do usunięcia na obudowie piaskownicy szpar o niedozwolonej szerokości (8-25mm) między deskami | K. Miarki | Centrum Północ |  |
| 16 | Piaskownice- 2 szt.- doprowadzić do usunięcia na obudowie piaskownic szpar o niedozwolonej szerokości (8-25mm) między deskami | Nad Kanałem | Centrum Północ |  |
| 17 | Naprawić ułożenie betonowych kostek brukowych (powierzchnia ok. 2 m2) | Park Poległych Bohaterów | Centrum Północ |  |
| Zamontować tablicę z regulaminem\* |
| 18 | Odrdzewić, usunąć korozję, zakonserwować i pomalować poręcze karuzeli tarczowej | Maszyńskiego | Maciejów |  |
| 19 | Wymienić na nową, w zestawie zabawowym, uszkodzona deskę trapu wejściowego | Park Rodzinny | Maciejów |  |
| 20 | Zardzewiałe łańcuchy huśtawki wymienić na nowe  | Styki | Makoszowy |  |
| 21 | Usunąć drewniane paliki palisady dookólnej z licznymi ubytkami, uszkodzeniami- zadry i ostre końce (wymiana na betonowe- wymiary analogiczne do istniejących) | Miła | Kończyce |  |
| 22 | Wymienić skorodowane łańcuchy i jedno siedzisko huśtawki  | pl. Paderewskiego | Zaborze Południe |  |
| 23 | Odrdzewić, usunąć korozję i zakonserwować metalowe rury huśtawki , całość pomalować | Sikorskiego | Pawłów |  |
| 24 | Likwidacja niszczejących palików drewnianych | 3-go Maja | Guido |  |
| 25 | Uzupełnić brak siedziska na łańcuchu zjazdu linowego  | Matejki | Centrum Południe |  |
| 26 | Zardzewiały stojak na rowery wymienić na nowy | Skłodowskiej | Os. Kotarbińskiego |  |
| Za wysoko posadowione 2 kiwaki z wystającymi niebezpiecznie metalowymi tarczami podstawy posadowić na normatywnej głębokości |
| **Skate Parki** |
| 27 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Klonowa | Centrum Południe |  |
| 28 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Park Rodzinny | Centrum Północ |  |
| **Boiska** |
| 29 | Naprawić uszkodzona siatkę piłkołapu | Baczyńskiego 4 (boisko do koszykówki) | Helenka |  |
| 30 | Nakleić regulamin na tablicę | Sobieskiego 24 | Centrum Południe |  |
| 31 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | DMiT | Centrum Południe |  |
| 32 | Naprawić ogrodzenie boiska: jeden słup, niestabilnie przechylony, siatka z miejscowymi dużymi uszkodzeniami \*\* | Floriana | Centrum Południe |  |
| Przeniesienie tablicy z regulaminem w miejsce wskazane przez Zamawiającego |
| 33 | Wymienić eksploatowane, zniszczone obie tablice na koszach do gry, na nowe | Heweliusza | Os. Kopernika |  |
| Nakleić regulamin |
| 34 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Gagarina (boisko do siatkówki) | Os. Kopernika |  |
| 35 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Gagarina (boisko do piłki nożnej) | Os. Kopernika |  |
| 36 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Park Rodzinny | Centrum Południe |  |
| 37 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Struzika (boisko do koszykówki) | Zaborze Północ |  |
| 38 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Struzika (boisko do piłki nożnej i siatkówki) | Zaborze Północ |  |
| **Siłownie** |
| 39 | Odrdzewić, usunąć korozję, zakonserwować i pomalować wielomiejscowe miejsca rdzewienia urządzeń | Topolowa (Park Poległych Bohaterów) | Centrum Południe |  |
| 40 | Wymienić części urządzeń z ogniskami korozji na nowe | Skłodowskiej | Os. Kotarbińskiego |  |
| 41 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Okrzei | Biskupice |  |
| 42 | Zamontować tablicę z regulaminem\* | Tarnogórska | Biskupice |  |
| 43 | Uzupełnić brak siodełka w urządzeniu ,,masażer” | Warmińska | Grzybowice |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

 \*- Szerokość 0,10 m, Długość 0,60 m, Wysokość ~2,01 m, Głębokość fundamentowania -0,60 m (przykładowe zdjęcie poniżej)



\*\* - piłko chwyt na boisku przy ul. Floriana: demontaż 3 metalowych przęseł (2,5 m szer. X 2m wys.) w części za koszami do gry. Następnie montaż siatki ochronnej (za koszami do gry)(rozm. oczka 8x8 cm, grubość 5mm) 2 x 17,5m szer. X 2m wys. Na każdym przęśle siatka wzmocniona 3 poziomymi, metalowymi profilami i 2 poziomymi, metalowymi listwami (na wys. od ziemi 5cm i dalej co 1 m) zgodnie z rysunkami i opisem (poniżej). Dodatkowe wzmocnienia co 30-40cm plastikowymi zaciskami przy stelażu. Usunięte metalowe przęsła (3 szt.); 1 szt.- uzupełnić brak w bocznej części boiska; 2 szt. - przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.



