Zabrze, dnia 9.04.2019 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 p.z.p.

1. **ZAMAWIAJĄCY**

Miasto Zabrze – Urząd Miasta Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Wydział Zamawiający:

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, pok. 122,

tel.: 32 373 34 80, fax: 32 373 34 01, e-mail: sekretariat\_gok@um.zabrze.pl

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Zaproszenie do złożenia oferty na:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pełnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Kosztorys Inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego lokalizacje przewidziano w południowej części miasta Zabrze”

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. **Kody CPV zamówienia.**

7100000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne i kontrolne

7120000-0 Usługi architektoniczne i podobne

7124000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

7124200-6 Usługi projektowania architektonicznego

1. **Informacje ogólne na temat zamówienia.**
   1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej tj. programu funkcjonalno-użytkowego (zgodnie z wytycznymi zamawiającego wskazanymi w OPZ), Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiaru Robót oraz Kosztorysu Inwestorskiego na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Zabrzu przy ulicy Cmentarnej na działkach o numerach 1027/65, 1249/66, 485/90, 1846/43, 1334/43, 1698/56, 1338/55 wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń na funkcjonowanie ww. punktu.
   2. Wykonawca wyłoniony w procedurze będzie zobowiązany do przygotowania w wskazanym w ofercie terminie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
   3. Wykonawca wyłoniony w procedurze będzie zobowiązany do przygotowania projektu budowlanego zgodnego z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego a także obowiązującymi przepisami prawa do dnia 31.05.2019 r.
   4. Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar Robót oraz Kosztorys Inwestorski a także dostarczy wszelkie dokumenty wymagane do wykonania robót budowlanych (pozwolenie na budowę) w terminie do 30.06.2019 r.
   5. Wykonawca w ramach zamówienia zaproponuje w ramach szeroko rozumianej gospodarki odpadami komunalnymi przykładowy program edukacyjny związany z recyklingiem lub/i odzyskiem odpadów. Intencja Zamawiającego jest stworzenie na terenie miasta punktów (przynajmniej po jednym w każdej dzielnicy) w których mieszkańcy będą mogli pozostawić wysegregowane odpady komunalne (np. automaty na plastik, baterie, żarówki, ZSEE) lub/i propagujących w społeczeństwie nowoczesne idee gospodarowania odpadami komunalnym (np. tablice informacyjno-edukacyjne wykonane z odpadów z recyklingu).
2. **Ogólna charakterystyka punktu**
   1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma usprawnić odbieranie odpadów od mieszkańców gminy Zabrze. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą mogli oddać odpady zbierane w sposób selektywny w tym również odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Wszystkie frakcje zbierane w PSZOK zostały ujęte w tabeli nr 1 (załącznik nr 1).
   2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie miał charakter punktu otwartego i łatwo dostępnego dla mieszkańców. Mieszkańcy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrze będą mogli korzystać z punktu nieodpłatnie. Osoby fizyczne będą mogły pozostawić w PSZOK tylko i wyłącznie odpady komunalne.
   3. Odpady przekazane do PSZOK będą deponowane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Odpady niebezpieczne oraz „problemowe” (wielkiegabaryty, ZSEE) będą deponowane w miejscach (wiaty, pomieszczenia zamknięte) i pojemnikach do tego przeznaczonych zgodnie z wytycznymi pracowników punktu.
   4. Regulamin funkcjonowania PSZOK doprecyzuje w jaki sposób odpady selektywne, niebezpieczne oraz „problemowe” będą mogły zostać do niego oddane. Dodatkowo w regulaminie zostanie zawarta informacja na temat szczegółowego sposobu funkcjonowania punktu a także godzin w jakich będzie dostępny dla interesantów.
   5. Odpady dostarczane do punktu będą odbierane, a następnie przekazywane do instalacji odzysku przy wykorzystaniu specjalistycznych pojazdów, których DMC może wynieść 40 ton.
   6. Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych w PSZOK będzie dostosowana do ilości każdego z przyjmowanych odpadu oraz jego rodzaju.
3. **Program Funkcjonalno-Użytkowy i dokumentacja projektowa dla PSZOK:**
   1. Program Funkcjonalno-Użytkowy i dokumentacja projektowa musi spełniać następujące warunki:
      1. Bazować na rozwiązaniach technicznych opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.
      2. Winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.
      3. Winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
      4. Zawierać wizualizację projektowanego obiektu wraz z otoczeniem.
   2. Dokumentacja projektowa dla PSZOK musi zawierać opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów budowy w rozbiciu na poszczególne branże i obiekty.
4. **Obecne uwarunkowania terenu pod inwestycje. W celu wykonania dokumentacji projektowych zalecana jest wizja w terenie z przedstawicielami Zamawiającego.**
   1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w województwie śląskim w mieście Zabrze dzielnicy Zandka przy ulicy Cmentarnej na działkach o numerach 1027/65, 1249/66, 485/90, 1846/43, 1334/43, 1698/56, 1338/55. (załącznik nr 2)
   2. Działki przewidziane pod inwestycję znajdują się w sąsiedztwie terenów funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych, instalacji MBP, sortowni odpadów oraz linii kolejowej - tereny zamknięte PKP. (załącznik nr 3)
   3. Powierzchnia działek przewidziana pod inwestycje to około 0,8 ha.
   4. Teren przewidziany pod inwestycje nie znajduję się na terenach zalewowych. Nie jest także położony na terenach objętych ochroną gatunkową roślin lub zwierząt lub też obszarach Natura 2000.
   5. Teren wskazany przez Zamawiającego nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
   6. Na terenie działek 1027/65, 1249/66, 485/90 ma swój przebieg gazociąg średniego ciśnienia DN400. W przygotowanym projekcie należy uwzględnić strefę kontrolowaną gazociągu, która wynosi 3m (1,5m z każdej strony).
5. **Dokumentacja oraz wnioski.**
   1. Wykonanie inwentaryzacji terenu wraz z dokumentacją zdjęciową oraz opisem stanu istniejącego
   2. Wykonanie inwentaryzacji sieci znajdujących się na terenie przewidzianym pod budowę punktu.
   3. Wykonanie inwentaryzacji zieleni i przygotowanie wniosku o wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
   4. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem jeśli będzie wymagany,
   5. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   6. Pozyskanie materiałów i aktualizację mapy do celów projektowych.
   7. Opracowanie i uzyskanie materiałów przedprojektowych w tym:
      1. uzyskanie materiałów przedprojektowych,
      2. w razie konieczności uzyskanie dokumentacji geotechnicznej,
      3. zakup i aktualizacja map do celów projektowych,
   8. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
   9. Wystąpienie do gestorów sieci o wydanie warunków podłączenia do sieci,
6. **Podstawowe założenia do programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.**
   1. Należy zaprojektować wszystkie instalacje konieczne do prawidłowego funkcjonowania punktu (prąd, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, teletechniczna, gaz)
   2. Przebiegi sieci znajdujących się na terenie działek wyznaczonych pod budowę PSZOK zostały dołączone w formie załączników do niniejszego zapytania. (załącznik nr 4-8)
   3. Wszystkie nowo zaprojektowane instalacje i sieci należy wpiąć w istniejący system zgodnie z przepisami prawa uzyskując wszelkie wymagane zgody i pozwolenia.
      1. Kanalizacja deszczowa;
         1. Wody opadowe z dachów budynków znajdujących się na terenie punktu maja być odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości wpięcia w sieć kanalizacji należy zaprojektować inne rozwiązanie zgodne z przepisami prawa.
         2. Wody z terenu placu manewrowego, rampy oraz parkingu maja być odbierane poprzez system kratek wpustowych lub/i odwodnienia liniowego. Nośność kratek i pokryw odwodnienia liniowego a także studni należy dostosować do przewidywanych obciążeń na jego terenie. Płytę placu manewrowego oraz parkingu należy zaprojektować z odpowiednimi spadkami w kierunku odbiorników wód opadowych.
         3. Wody opadowe z terenu placu manewrowego, rampy oraz parkingu maja być doprowadzane do separatora substancji ropopochodnych (koalescencyjny), a następnie odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości wpięcia w sieć kanalizacji należy zaprojektować inne rozwiązanie zgodne z przepisami prawa.
      2. Kanalizacja sanitarna - ścieki sanitarne z terenu PSZOK mają być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku braku możliwości wpięcia w sieć kanalizacji do zbiornika szczelnego.
      3. Instalację oświetleniową wewnątrz budynków o natężeniu światła zgodnym z obowiązującymi przepisami.
      4. Instalację oświetlenia zewnętrznego placu manewrowego, bramy wjazdowej, parkingu i rampy.
      5. System zasilania gwarantowanego, który będzie umożliwiał funkcjonowanie punktu w czasie braku zasilania z sieci zewnętrznej. Zasilanie gwarantowane musi umożliwiać zasilanie punktów opisanych powyżej przez co najmniej 4 godziny.
      6. Instalacje zewnętrzne służące do zasilania urządzeń wykorzystywanych do funkcjonowania PSZOK (prasokontenery).
      7. Instalacje uziemiającą oraz wyrównawczą a także odgromową.
      8. Instalacje wody zimnej i p.poż. punktu.
      9. Instalacje wody ciepłej.
      10. Instalacje p.poż należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów **a także warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.**
      11. Na terenie obiektu należy zaprojektować system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego umożliwiający obserwacje terenu PSZOK i wokół PSZOK w czasie rzeczywistym. System monitoringu musi umożliwiać zapis sygnału video na dysku twardym. Zapis na dysku musi odbywać się w sposób ciągły. Pojemność nośnika danych musi zapewniać przynajmniej 14 dniowy zapis. System monitoringu należy także wyposażyć w możliwość udostępniania danych na nośniku zewnętrznym (cd, pendrive).
   4. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący swym zakresem wszystkie niezbędne elementy służące do prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem funkcjonowania obiektu w szczególności:
      1. W przypadku stwierdzenia konieczności utwardzenia terenu pod inwestycje należy opracować projekt zakładający wykonanie utwardzenia wytrzymującego obciążenia przewidywane dla inwestycji. W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia warstwy wierzchniej podłoża należy określić do jakiej głębokości należy wykonać prace.
      2. Drogi na terenie punktu należy zaprojektować zgodnie z przepisami prawa i dostosować ich nośność do przewidywanych obciążeń.
      3. Plac manewrowy należy zaprojektować w technologii umożliwiającej poruszanie się po nim pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe, wózki widłowe i inne pojazdy ciężkie).
      4. Miejsce posadowienia pojemników na odpady komunalne dostarczane do PSZOK należy zaprojektować w sposób umożliwiający ustawienie kontenerów lub/i prasokontenerów. Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu w dowolnej technologii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
      5. Waga towarowa umożliwiającą ważenie wszystkich pojazdów dostarczających odpady do PSZOK. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie obecnie istniejącej wagi znajdującej się przed budynkiem administracyjno-socjalnym zastrzega jednak, iż musi ona spełniać poniższe wymagania:
         1. Powierzchnia platformy wagi musi być zlicowana z powierzchnia placu manewrowego lub wyniesiona ponad niego. W przypadku wyniesienia ponad plac należy zaprojektować najazdy na wagę.
         2. Waga musi posiadać zakres ważenia od 0 kg do 40 ton włącznie z dokładnością ±10 kg.
         3. Platforma wagi powinna posiadać wymiary umożliwiające ważenie pojazdów ciężarowych typu hakowiec lub bramowiec.
         4. Waga musi być wyposażona w wyświetlacz LED zamontowany przed budynkiem administracyjno-socjalnym.
         5. Waga musi być zasilana napięciem 230V lub niższym oraz musi być przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -300C do +800C.
         6. Waga musi posiadać możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych takich jak komputer i drukarka koniecznych do gromadzenia danych i wystawiania dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów do PSZOK.
         7. Waga musi posiadać wszelkie dokumenty legalizacyjne.
      6. Waga magazynowa – do 300 kg z szalka ze stali nierdzewnej oraz wyświetlaczem LCD.
      7. Zaadoptowanie obecnie istniejącego lub zaprojektowanie nowego budynku administracyjno-socjalnego przeznaczonego na pobyt osób obsługujących punkt. Budynek musi być przystosowany do pracy całorocznej. Powierzchnie poszczególnych części budynku należy dostosować do obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonalności i ergonomii.
      8. Bramę wjazdowo-wyjazdową z szlabanem wraz z ogrodzeniem terenu;
         1. Należy zaprojektować bramę wjazdową na teren punktu wraz z szlabanem sterowanym z budynku administracyjno-socjalnego.
         2. Należy zaprojektować bramę wyjazdową sterowaną automatycznie umożliwiającą przejazd pojazdom do kwatery istniejącego składowiska odpadów. Brama musi umożliwiać jej ręczne otwarcie w przypadku braku zasilania
         3. Ogrodzenie punktu należy zaprojektować w sposób uniemożliwiający osobom trzecim bezproblemowy dostęp na teren obiektu. Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu ogrodzenia w dowolnej technologii zgodnie z obowiązującymi przepisami.
      9. Miejsce składowania pojemników i kontenerów czystych.
      10. Miejsce gromadzenia odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Intencją zamawiającego jest wykorzystanie obecnie istniejących na proponowanym terenie budynków. W przypadku braku możliwości ich adaptacji należy zaprojektować je w dowolnej technologii zgodnie z obowiązującymi przepisami.
      11. Miejsce gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEE („elektrośmieci”). Intencją zamawiającego jest wykorzystanie obecnie istniejących na proponowanym terenie budynków. W przypadku braku możliwości ich adaptacji należy zaprojektować je w dowolnej technologii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce gromadzenia musi być zadaszone oraz powinno zabezpieczać odpady w nim deponowane przed wpływem warunków zewnętrznych.
      12. Należy zaprojektować parking z min. 2 stanowiskami w tym 1 dla niepełnosprawnych. Nośność nawierzchni parkingu należy dostosować do przewidywanych obciążeń.
      13. Na terenie PSZOK należy zaplanować ciągi komunikacji pieszej nie kolidujące z ruchem kołowym;
      14. Tablicę informacyjną umiejscowioną w widocznym miejscu, zawierającą dane podmiotu prowadzącego PSZOK (pełna nazwa, adres i nr telefonu), dni i godziny przyjmowania od mieszkańców selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz regulamin ustalający zasady korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

### Oznaczenia i treść tablic informacyjnych kontenerów i pojemników.

1. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie dopuszcza się zmianę założeń i wytycznych zawartych w OPZ. Zmiany musza być poprzedzone konsultacjami z Zamawiającym.
2. **KRYTERIA OCENY OFERT**
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Maksymalna Liczba Punktów** |
| **1.** | **Cena brutto zamówienia** | **Max. 60 punktów** |
| **2.** | **Termin przygotowania projektu programu funkcjonalno- użytkowego** | **Max. 20 punktów** |
| **3.** | **Ilość zrealizowanych zamówień zaprojektowania PSZOK w okresie ostatnich trzech lat** | **Max. 20 punktów** |

* 1. Cena Brutto zamówienia – maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru:
  2. Ocena będzie dokonana do jednego miejsca po przecinku.
  3. ………
  4. Termin przygotowania programu funkcjonalno- użytkowego:
     1. 15 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt.
     2. Od 16 do 20 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt
     3. Powyżej 20 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt. (maksymalnie 30 dni)
  5. Ilość zrealizowanych zamówień z zakresy projektowania/budowy PSZOK w okresie ostatnich trzech lat:
     1. Od 0 do 10 realizacji 0 pkt
     2. Od 11 do 20 realizacji 10 pkt
     3. Powyżej 20 realizacji 20 pkt
     4. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej Zamawiający, może wezwać Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do przedłożenia dokumentów potwierdzających realizacje zadań wskazanych w załączniku nr 9.
     5. Jeżeli Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę nie dostarczy referencji potwierdzających zaprojektowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie dwóch dni od wyboru najkorzystniejszej oferty, wybrany zostanie kolejny Wykonawca, który uzyskał największą ilość punktów spośród pozostałych ofert.

1. W przypadku złożenia ofert, które uzyskają tą sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach oraz zmieniać terminów przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektów budowlanego i wykonawczego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największa ilość punktów.
3. **DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY**
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego (załącznik nr 11) i złożyć Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:
   1. osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.

ul. Powstańców Śląskich 5-7 pokój 122

41-800 Zabrze

* 1. za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego jw.
  2. oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

Urząd Miejski w Zabrzu

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41 – 800 Zabrze, pok. 122

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pełnej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Kosztorys Inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego lokalizacje przewidziano w południowej części miasta Zabrze”

nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

napis o treści: *„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”*

1. Termin składania ofert: do dnia: 15.04.2019 r. godz. 1200.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. Termin realizacji zamówienia:
   1. przekazanie kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego zgodnie ze złożona ofertą,
   2. przekazanie kompletnego Projektu Budowlanego do dnia 31.05.2019 r.
   3. przekazaniu kompletnego Projektu Wykonawczego, Przedmiaru Robót, Kosztorysów Inwestorskich i STWIOR 30.06.2019 r.
4. Warunki płatności:
   1. Wynagrodzenie będzie płatne w 3 ratach na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo sporządzonej i złożonej w siedzibie Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru prac i na kwotę w nim poświadczoną w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania:
5. Pierwsza rata - w wysokości 20% wartości brutto, po przekazaniu kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
6. Druga rata – w wysokości 30% wartości brutto, po przekazaniu kompletnego Projektu Budowlanego
7. Trzecia rata - w wysokości 50% wartości brutto po przekazaniu kompletnego Projektu Wykonawczego, Przedmiaru Robót, Kosztorysów Inwestorskich i STWIOR.
8. Termin związania ofertą: 30 dni.
9. **WYBÓR OFERTY**
10. Złożone oferty muszą być zgodne z opisem zamówienia i warunkami zawartymi w punkcie - V. Oferty niezgodne z w/w punktami podlegają odrzuceniu.
11. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie V. ppkt.2 Termin składania ofert: do dnia: 15.04.2019 r. podlegają odrzuceniu.
12. Oferty przekraczające wartością równowartość kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 p.z.p., będą odrzucone.
13. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami wyszczególnionymi w punkcie IV zapytania ofertowego.
14. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
15. **INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
16. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
    1. Do formularza ofertowego należy dołączyć następujące dokumenty:

### Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia według załącznika nr 10 do niniejszego zapytania

* + 1. Wymagania dla osób biorących udział w realizacji zamówienia
       1. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
       2. uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń
       3. uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
       4. uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych
       5. uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
    2. Doświadczenie wymagane – min. 3 letni staż pracy przy projektowaniu dla każdej z branż wskazanych w punkcie 1.1.2.
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  2. Dokumenty, potwierdzające, że realizowane dotychczas usługi zostały wykonane należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego Wykonawca realizował już podobne usługi, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
  3. Dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w załączniku nr 10, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
  4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zaś kopie dokumentów winne być podpisane „za zgodność z oryginałem”.
  5. Wykonawca składający ofertę oświadcza także iż:
     1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu;
     2. Posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
     3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
     4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
     5. Nie brał udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia (podobnie jego pracownicy i inne osoby świadczące dla niego usługi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej);
     6. Nie orzeczono wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
     7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z poniższa treścią:

*„Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.”*

* + 1. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
    2. Nie otwarto w stosunku do niego likwidacji i nie ogłosił upadłości.
    3. Nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
    4. Zapoznał się z treścią ogłoszenia, nie wnosi do niej zastrzeżeń i na podstawie przedstawionych materiałów jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w formie kar umownych.

1. Dokumentacja / przedmiot zamówienia:
   1. Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje Załącznik nr 9 (Wykaz zrealizowanych usług), Załącznik nr 10 (Wykaz osób biorących udział w zamówieniu), Załącznik nr 11 (Formularz ofertowy) oraz projekt umowy.
2. Do czasu zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyłonienia Wykonawcy oraz bez podania przyczyny.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

…………………………………..

Ze strony Zamawiającego