**Zamawiający informuje, że rolety maja być zamontowane :**

1. **na oknach PCV:**

1. Pomieszczenie 007 – 2x okno O1 (rysunek okna w załączniku)

2. Pomieszczenie 011 – 2x okno O2 (rysunek okna w załączniku )

3. Pomieszczenie 107 – 1x okno O12 (rysunek okna w załączniku )

4. Pomieszczenie 111 – 2x okno O11 (rysunek okna w załączniku )

Łącznie na 7 oknach w tym 3 okna 4 kwaterowe i 1 okno 6 kwaterowe. Rolety maja być odrębne, dopasowane do każdego segmentu okna.

1. **Na oknach dachowych**

1. Pomieszczenie 107 - 2x Od  -  Okna Fakro: FTP-V U4 **94X140**

2. Pomieszczenie 111 - 2x Od  -  Okna Fakro: FTP-V U4 **94X140**