Parametry centrali . **Załącznik nr 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymaganie minimalne** |
| 1. | Wydajność nawiewu | 1620 m3/h przy sprężu 300 Pa |
| 2. | Wydajność wywiewu | 900 m3/h przy sprężu 300 Pa |
| 3. | Odzysk ciepła | Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności przy parametrach projektowanych >50% |
| 4. | Typ centrali | Podwieszana |
| 4. | Wymiary zewnętrzne | Nie większe niż 2000x2300x380 mm |