|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Wartość pozycji: |
| 1 | KNR 2-21  0302/05 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i  głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - Rodzaj drzew, ilości zgodnie z zestawieniem do projektu. Uwaga: wode potrzebną  do podlania roślin należy dostarczyć beczkowozem. | szt. | 670 |  |  | Wartość pozycji powinna zawierać się w przedziale: **od 6% do 8%** wartości oferty brutto |
| 2 | KNR 2-21  0302/04 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i  głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Krzewy. Uwaga: wode potrzebną do podlania roślin należy dostarczyć  beczkowozem. | szt. | 52364 |  |  | Wartość pozycji nie może być większa niż **66 %** wartości oferty brutto |
| 3 | KNR 2-21  0708/02 | Zabezpieczenie drzew. ANALOGIA: Palikowanie drzew w ilości 1-3 paliki oraz wykonanie odciągów w zależności od rodzaju/  gatunku drzewa ( zgodnie z projektem) | szt. | 1340 |  |  | Wartość pozycji powinna zawierać się w przedziale: **od 1% do 3%** wartości oferty brutto |
| 4 | KNR 2-21  0708/02 | Zabezpieczenie drzew. ANALOGIA: Zabezpieczenie drzew liściastych spiralą ochronną | szt. | 670 |  |  | Wartość pozycji powinna zawierać się w przedziale: **od 0,5% do 2%** wartości oferty brutto |
| 5 | KNR 2-21  0414/01 | Obsadzenie kwietników bylinami. Rodzaj bylin, ilości zgodnie z dokumentacją do projektu (opis, rysunek). Wymieszanie ziemi  z preparatem HYDROŻEL w ilość 3g/ 1szt przed posadzeniem. Dodatek R=2. Uwaga: wode potrzebną do podlania roślin należy  dostarczyć beczkowozem. | szt | 26451 |  |  | Wartość pozycji powinna zawierać się w przedziale: **od 11% do13 %** wartości oferty brutto |
| 6 | KNR 2-21  0218/01 | Ręczne rozścielenie kory ogrodowej na terenie płaskim gr 5cm | m3 | 953,65 |  |  | Wartość pozycji powinna zawierać się w przedziale: **od 11% do13 %** wartości oferty brutto |

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie etapami, za wykonane i odebrane elementy, do 80% wartości przedmiotu umowy, w oparciu o protokoły odbioru części przedmiotu umowy i faktury częściowe. Zamawiający dopuszcza maksymalnie po 2 odbiory częściowe dla każdego z powyższych elementów.

Pozostałe 20% wartości przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o podpisany protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy i fakturę końcową.