**INFORMACJA DODATKOWA**

Informacja dodatkowa do wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

**„Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i przebudową pomieszczeń  
w budynku hali sportowej przy ul. Szafarczyka 16 w Zabrzu,  
celem stworzenia dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+”**

1. Izolacja termiczna w postaci styropianu ścian, ościeży ujęta jest w Przedmiarze robót *„Szafarczyka 16 termomodernizacja”* w **poz.** **32**d.4 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży.
2. Izolacja termiczna w postaci styropianu zadaszenia ujęta jest w Przedmiarze robót *„Szafarczyka 16 termomodernizacja”* w **poz.** **31**d.4 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - spody dachu (zastosowano tylko 2 cm  
   od spodu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi).
3. Montaż nowej balustrady prętowej ujęty jest w Przedmiarze robót   
   *„Szafarczyka 16 ogólnobudowlane”* w **poz.** **58-62**d.6 - Wymiana balustrad  
   na wejściu do budynków - budowa, ocynkowanie, malowanie proszkowe (balustrada została opisana na rysunku elewacji, uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).
4. Dane techniczne ściany mobilnej:

* ŚCIANA MOBILNA - dł. 5,30 m, wys. ok. 3,00 m

Szerokość modułu ok. 106 cm

Grubość elementu w mm: 100 mm

Powierzchnia zewnętrzna modułu: płyta MDF

Dźwiękoszczelność: Rw 50 dB

Materiał dźwiękoszczelny: Wełna mineralna + Folia dźwiękoizolacyjna

Typy parkowania modułów / system podwieszenia: dwupunktowy (I. baza przy szynie standard)

* TOR: ALUMINIOWY

Profile zamykające „wpust – pióro”: a. Aluminium (standard)

Profile ochronne: a. Aluminium\* (standard)

Warianty obsługi:

Ręczny (standard):

- ręczne przesuwanie modułów,

- wsuwanie i wysuwanie profili uszczelniających oraz elementu teleskopowego za pomocą korbki.